**TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI  BROJ | RADOVI | JEDINICA  MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA  CIJENA EUR | CIJENA  bez PDV-a  EUR | PDV  25%  EUR | CIJENA S  PDV-om  EUR |
| 1. | Dobava građevinske skele, doprema svih alata i materijala potrebnih za rad te privremeno zatvaranje radne zone u trajanju izvođena radova | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Čišćenje skulpture  Opis: faza čišćenja vrši se oprezno i detaljno, s ciljem uklanjanja površinske prljavštine, upotrebom  vodene pare pod kontroliranim  pritiskom  Uređajem kao Karcher HDS 6/14 CX | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Nanošenje adicijskog silikona na površinu spomenika i izrada gipsanog kalupa (negativa).  Opis: adicijski silikon (guma) nanosi se na cjelokupnu površinu spomenika, od vertikale zida kao početne zone prema ostatku volumena skulpture.  Nad nanesenim silikonskim kalupom izrađuje se gipsani kalup. Nakon optimalnog perioda stezanja kalup  se transportira u radionicu Izvršitelja | m² | 17,30 |  |  |  |  |
| 4. | Lijevanje kalupa  Opis: Skulptura će se odliti u  materijalu koji je svojim  karakteristikama rezistentan na  vanjske uvjete klime u kojima je postavljena originalna skulptura  Materijal: Acrystal Aqua | m² | 17,30 |  |  |  |  |
| 5. | Dobava izrađene replike iz radionice i montaža u prostoru Gradskog muzeja Drniš | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO EUR:** | | | | |  |  |  |